‘05년 혁신 경진대회 사례실적

〔추진과제 : DC 권양기 운영체제 개선〕

2005. 12.

직 책	성 명	직 급	사 번	비 고
팀 장	김 명 현	2급	800111
팀 원	백 완 기	3급	820122
〃	정 일 두	4급	850773

사업소명 : 화순광업소

부서명칭 : 공  무  부

기본과 원칙에 충실한 新 석공건설

목       차

1. 추  진  배  경

2. 토  의  내  용

3. 개  선  방  향

4. 추  진  실  적

5. 기  대  효  과

1. 추 진 배 경

□ 현재 화순광업소 복암 1사갱 및 2사갱에 설치된 DC 500HP 권양기

고장시의 문제점 제기

○ 광산의 중요 장비인 권양기의 중요성 인식

○ DC 500HP권양기 유지관리 및 고장에 따른 조기 대응 대책시급

○ DC 500HP권양기 고장에 따른 안전에 대한 불안감 해소

○ DC 500HP권양기 고장 복구 지연에 따른 생산성 저하방지

□ DC 권양장치의 CPU(중앙기억장치) 및 DRIVER(운전반)의

고장시 기능 인력이 직접 확인 점검하여야 하므로 복구

시간이 지연 됨.

○ CPU 및 DRIVE의 중대한 고장 발생시 자체 기능 인력이 충분치

못하므로 위탁 수리에 의존

○ 장기적으로 신장비 보급 및 확대 운용 관리가 필수이므로 신기술

습득에 따른 문제점 검토

(DC 권양장치 운전에 따른 보호장치 및 제어회로에 사용되는

PLC의 프로그램 기술이전을 위한 체계적인 위탁 교육필요)

□ 복암갱 1사 및 2사권양기의 운전상태를 공무부 사무실에서 실시간

모니터링이 가능한 운영체제 도입하여 권양기 고장 발생시 신속한

대응으로 복구시간을 단축 하고자 함.

2. 토 의 내 용

□ DC 권양기 운전 장치

○ 기존에 사용하는 권양기는 교류 전원 3300V를 사용하여 왔으나

현재 설치된 DC권양기는 직류 전원 440V를 사용하고 있음.

○ CPU는 중앙연산 처리 장치로 권양기의 가동을 위한 모든 조건을

수행하며 오류에 따른 문제점 계산.

○ DRIVER는 모터의 운전상태를 설정하고 최적의 조건이 되도록

셋팅이 되어 있으며 이상 발생시 동작하도록 설계되어 있음.

○ PLC(통합 제어장치)의 체계적인 프로그램의 발전에 따라

전선으로 연결 되는 연결 부위를 전선을 이용하지 않고

프로그램화 함.

□ DC 권양기 유지 보수시 문제점

○ 비상 정지시 운전원의 적절한 대처 미비

○ 기능 인력이 직접 현장에서 파악 하여야 하므로 고장 복구

시간이 지연 됨.

○ CPU 및 DRIVER의 중요 고장시 자체 기능인력 미비로 위탁

보수하고 있음.

○ DC 권양기의 고장에 따른 원인을 조기수습 및 대책시급.

○ 고장발생시 운전원과 직통전화 장치 구축시급.

○ 전문 기관의 체계적이고 정기적인 기능양성 교육시급

□ DC 권양기 통합 운영체계 도입

○ 현재 복암 1사갱 및 2사갱 DC권양기의 가동상태를 공무부

사무실에서 모니터링 할 수 있도록 대책강구

○ 복암 1사갱 및 2사갱 권양기실에 통신용 모뎀과 모듈을 설치

하여 통신케이블 CPEV 4P를 포설하고 공무부 사무실에

모니터를 설치하여 실시간 권양기의 가동 상태를 모니터링

할 수 있도록 시행 하므로 서

○ DC 권양기 고장시 긴급복구 및 안전에 대한 불안감 해소와

생산 지장을 최소화하기위해 설치해야 할 것으로 판단됨.

품 명	복암1사갱	복암2사갱	동갱 2사갱 (2006년 설치계획)	비고
통신장비 구축	30,000	35,000	35,000
예상 소요금액 : 100,000

□ 설치비용                                (금액 단위 : 천원)

○ 설치소요 일수는 제작기간을 포함하여 약3개월로 책정

3. 개 선 방 향

□ 단기적

○ 현재 가동중인 복암 1사 및 2사갱 권양기실 부터 우선 실시

○ 복암 1사갱 권양기실과 복암 2사갱 권양기실을 통합하여

공무부 사무실까지 선로 길이 약 4km를 포설하고 통신

모뎀과 모듈, 직통전화를 설치하여 가동하므로 실시간

모니터링으로 통합운영 체계가 가능 하여.

○ 신속한 고장원인 파악가능 및 복구시간 단축

□  장기적

○ 장기적으로 DC 권양기 운용이 확대 추세이나 신 장비 조작에

따른 기능 인력이 부족하므로 정기적인 교육으로 이를 대처

하여야 함.

○ 향후 동갱 2사 권양기 설치분(2006년 설치예정)도 공무부

사무실에서 모니터링 하며 점차적으로는 DC 권양기를 일괄

통합하는 체제로 구축.

4. 추 진 실 적

□ 최초 설계한 한국 전기시스템사와 설치시 문제점 및 운영체계를

면밀히 검토 하여 설계 계획 중

□ 신기술 보급에 따른 기능 인력의 정기교육을 시행하여야 하므로

교육일정 계획 중.

□ 향후 계획

○ 갱내와 갱외의 네트워크 통신시 유도 장애로 인한 문제점

분석검토

○ 장비 리스트에 의해 필수 예비품을 확보하여 고장복구시간

단축

5. 기 대 효 과

□ 현재 설치된 복암 1사, 2사 권양기 운전상태 및 고장상태를

한곳에서 모니터링이 가능 하여 신속한 대처

□ 수리원이 직접 현장에 가지 않고도 고장 유무를 통제 할 수

있으므로 복구 시간 단축에 따른 생산 작업지장 최소화

□ 원격 모니터 구축으로 작업분담이 간소화 되며 권양기

운전원과 상호 교합 작용으로 원활한 장비관리 가능

□ 상시 최적의 상태에서 권양작업이 되므로 장비수명 연장

□ 권양 작업시 정숙운전에 따른 안전사고 예방