환경 분야 공시자료

(공시일 : 2014년 01월  일)

1. 폐수분야                                     【기간 : 2013년 10월~ 12월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					10월	11월	12월	‘13.12.20	‘13.12.20
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	4,311	3,920	3,856	8.1	2.5	TMS (12/20)
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	1,074	1,021	921	8.0	0.0	TMS (12/20)
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	248	235	217	8.2	4.0	(주)세동이엔지 (12/03)
도계	나한	1종	46,400	물 리 화학적	12,080	10,750	9,165	7.2	4.3	당사 TMS
도계	도계	1종	7,500	물 리 화학적	1,673	1,673	1,145	7.1	1.5	당사 TMS
화순	동5편	1종	7,000	물 리 화학적	4,829	4,074	3,406	7.6	3.1	당사 TMS
화순	동7편	1종	5,000	물 리 화학적	6,599	5,099	4,598	7.7	4.0	당사 TMS

❏ 배출허용기준

장성(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 이상

3종(PH 5.8~8.6   SS 40ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 미만

도계(가지역)    1종(PH 5.8~8.6   SS 60ppm )

화순(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm )

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(기본부과금:하수처리구역내)

◇ 1종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

◇ 3종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

2. 대기분야                                     【기간 : 2013년 07월~ 12월】

소별	개 소 별 명 칭	집진기형식	시설용량 (㎥/min)	배출현황(mg/s㎥)			측정기관
				허용농도 (이하)	처리전농도	처리후농도
장성	수갱부	Bag- Filter	434	100	141.7	4.1	(주)세동이엔지 (09/02)
장성	선탄장1호	Bag- Filter	375	100	152.1	7.3	(주)세동이엔지 (09/02)
장성	선탄장2호	Bag- Filter	375	100	213.3	6.1	(주)세동이엔지 (09/02)
장성	선탄장3호	Bag- Filter	375	100	204.2	2.8	(주)세동이엔지 (09/02)
장성	제재소1호	Multi-Cyclone	150	100	109.2	6.5	(주)세동이엔지 (09/02)
장성	제재소2호 (예비)	Multi-Cyclone	150	100
도계	중앙선탄1호	Bag- Filter	375	100	134.5	5.2	(주)세동이엔지 (09/02)
도계	중앙선탄2호	Bag- Filter	700	100	143.7	5.2	(주)세동이엔지 (09/02)
도계	흥전선탄	Bag- Filter	440	100	118.9	4.1	(주)세동이엔지 (09/02)
도계	제재소	Multi-Cyclone	100	100	126.8	5.1	(주)세동이엔지 (09/02)
화순	전처리실	Cartridge- Filter	450	50	123.1	5.1	지구환경공사 (09/24)
화순	중액선탄	Cartridge- Filter	250	50	115.7	8.3	지구환경공사 (09/24)
화순	제재소	Multi-Cyclone	150	100	127.1	8.2	지구환경공사 (09/24)

3. 토양분야                                     【기간 : 2013년 01월~ 12월】

검 사 항 목	오염기준 (이하)	개소별 측정결과 (ppm : mg/Kg)
		장 성			화 순
		1수갱	금천	철암	동5,7	저탄장
카드뮴(Cd)	10	0.24	불검출	불검출	1.3	2.23
구리(Cu)	500	43.19	29.78	26.65	미측정	미측정
비소(As)	50	16.84	17.90	15.67	54.47	불검출
수은(Hg)	10	0.4141	0.9642	0.1831	0.16	0.08
납(Pb)	400	35.29	36.20	25.93	61.47	62.01
6가크롬(Cr⁺⁶)	15	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
아연(Zn)	600	96.25	86.90	53.65	불검출	146
니켈(Ni)	200	13.19	10.95	10.95	89.16	37.28
수소이온농도(PH)	5.8~ 8.6	7.8	8.0	8.0

ｏ.분석기관 - 장성지역  : 강원도 보건 환경연구원

화순지역 : 한국환경공단 호남지역본부

ｏ.분석기간 - 2012년  7월 ~ 12월 중