환경 분야 공시자료

(공시일 : 2018년 04월 05일)

1. 폐수분야                                     【기간 : 2018년 01월~ 03월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					1월	2월	3월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	3,778	3,329	3,069	7.9	3.3	TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	675	651	659	8.2	0.6	TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	201	195	189	8.4	3.3	(주)세동이엔지
도계	나한	1종	41,450	물 리 화학적	10,569	9,677	11,394	8.0	2.5	당사 TMS
도계	도계	1종	16,000	물 리 화학적	3,659	3,231	3,812	7.8	2.1	당사 TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	3,960	874	1,380	8.0	4.9	당사 TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	6,384	5,424	4,937	7.8	3.4	당사 TMS

❏ 배출허용기준

장성(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 이상

3종(PH 5.8~8.6   SS 40ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 미만

도계(가지역)    1종(PH 5.8~8.6   SS 60ppm )

화순(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm )

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(기본부과금:하수처리구역내)

◇ 1종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

◇ 3종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

2. 광업소 환경 분야 관련자료 공개

장성광업소
도계광업소(도계파출소, 마을회관 게시판 등)
화순광업소