환경 분야 공시자료

1. 폐수분야                                       【기간 : 2020년 4월~ 6월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					4월	5월	6월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	457	436	391	7.6	0.6	TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	673	707	1,066	7.8	0.4	TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	215	218	214	7.9	2.1	㈜세동이엔지
도계	나한	1종	41,450	물 리 화학적	14,336	14,306	13,982	8.1	2.1	TMS
도계	도계	1종	26,000	물 리 화학적	5,266	5,062	5,062	7.9	1.7	TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	1,075	1,167	1,647	7.9	5.0	TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	6,182	5,281	4,662	7.6	2.7	TMS

※ TMS (Telemetering Monitoring System) : 수질연속자동측정장치

❏ 배출허용기준

장성(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 이상

3종(PH 5.8~8.6   SS 40ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 미만

도계(가지역)    1종(PH 5.8~8.6   SS 60ppm )

화순(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm )

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(기본부과금:하수처리구역내)

◇ 1종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

◇ 3종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

2. 대기분야                                     【기간 : 2020년 01월~ 06월】

소별	개 소 별 명 칭	집진기형식	시설용량 (㎥/Min)	배출현황(mg/s㎥)			측정기관
				허용농도	처리전농도	처리후농도
장성	수갱부	Bag- Filter	434	50	200	4.3	㈜세동이엔지 (3/11)
장성	선탄장1호	Bag- Filter	375	50	190	3.5	㈜세동이엔지 (3/11)
장성	선탄장2호	Bag- Filter	375	50	189	3.3	㈜세동이엔지 (3/11)
장성	선탄장3호	Bag- Filter	375	50	193	3.3	㈜세동이엔지 (3/11)
장성	제재소1호	Multi-Cyclone	150	100	115	5.1	㈜세동이엔지 (3/11)
장성	제재소2호 (예비)	Multi-Cyclone	150
도계	중앙선탄1호	Bag- Filter	375	30	140.2	5.3	(주)세동이엔지
도계	중앙선탄2호	Bag- Filter	700	30	120.8	6.6	(주)세동이엔지
도계	제재소	Multi-Cyclone	100	30	82.5	4.5	(주)세동이엔지
화순	전처리실	Bag- Filter	450	50	118.3	5.6	㈜디엠이테크
화순	중액선탄	Bag- Filter	250	50	113.8	5.6	㈜디엠이테크
화순	제재소	Multi-Cyclone	150	10	108.7	6.2	㈜디엠이테크

3. 광업소 환경 분야 관련자료 공개

○ 장성광업소

장성광업소(본관 현관)

○ 도계광업소

도계광업소(광업소 게시판, 도계4리 마을회관 게시판)

도계광업소(우체국게시판, 도계1리마을회관게시판)

○ 화순광업소

화순광업소