환경 분야 공시자료

1. 폐수분야                                       【기간 : 2020년 7월~ 9월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					7월	8월	9월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	364	787	953	7.8	1.5	TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	1,117	1,802	1,899	7.8	0.7	TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	224	274	250	8.0	0.7	㈜세동이엔지
도계	나한	1종	41,450	물 리 화학적	6,399	12,947	18,595	7.9	1.8	TMS
도계	도계	1종	26,000	물 리 화학적	14,655	20,770	25,964	7.8	3.9	TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	920	5,604	3,726	7.2	8.3	TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	10,725	19,303	14,195	7.5	7.7	TMS

※ TMS (Telemetering Monitoring System) : 수질연속자동측정장치

❏ 배출허용기준

장성(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 이상

3종(PH 5.8~8.6   SS 40ppm ) ⇨ 2,000㎥/일 미만

도계(가지역)    1종(PH 5.8~8.6   SS 60ppm )

화순(청정지역)  1종(PH 5.8~8.6   SS 30ppm )

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(기본부과금:하수처리구역내)

◇ 1종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

◇ 3종(PH 5.8~8.6   SS 10ppm)

2. 광업소 환경 분야 관련자료 공개

○ 장성광업소

장성광업소(본관 현관)

○ 도계광업소

도계광업소(광업소 게시판, 도계1리 마을회관 게시판)

도계광업소(도계농협 게시판, 도계우체국 게시판)

○ 화순광업소

화순광업소