		1962. 3. 19 제정 2005. 10. 1. (제8차 개정)
제1조 목 적 제2조 규 격 제3조 재 질 제4조 치수의 단위 제5조 재장 및 말구직경의 측정 제6조 검수원의 지정	제7조 검수장소 제8조 검 수 제9조 수 불 제10조 재하조사 부 칙

제1조(목적) 이 규정은 목재류(이하 갱목이라 한다)의 검수 및 수불관리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

10050 갱목검수규정

-  -

-  -

10050 갱목검수규정

10050  갱 목 검 수 규 정

제2조(규격) 이 규정에서 사용하는 갱목의 규격은 다음과 같다. 다만 이 규격 이외에는 용도에 따라 별도 정한다.<2000. 4. 1. 개정>

구 분	재 장	말 구	비 고
성 목	1.8m	4 - 9㎝	소경재
갱 목	1.8 2.1	10 - 14㎝ 15 - 20㎝ 16㎝이상	준규격재 규격재
원 목	1.8 2.7 3.6	22㎝이상 18㎝이상
침 목	1.2 2.4	22㎝이상

제3조(재질) 갱목의 재질은 다음과 같이 정한다.

1. 재간은 직재를 원칙으로 한다.

다만 최대곡부(        ) 1.8m 갱목은 10㎝까지, 2.1m 이상은 8㎝까지 허용한다.

2. 고손목, 부패목․충해목이 아닌 것

3. 오리나무, 포풀러등 연질목이 아닌 것

4. 이 규정 이외의 갱목도 10%이내(광업소 사용 가능한 것에 한함)에서 감가 검수할 수 있다. <2000. 4. 1. 개정>

제4조(치수의 단위) 갱목 검척에 있어 치수의 단위는 다음 각호에 의한다. 다만 특별한 것은 예외로 할 수 있다.

1. 길이 치수의 단위는 “m”로 하고 단위 치수는 0.1m로 하여 단위 치수 마만의 끝수는 끊어 버린다.

2. 말구직경치수의 단위는 “㎝”로 하고 단위치수는 1㎝로 하여 단위치수 미만의 끝수는 버린다.

3. 가. 재적단위는 “㎥”로 하고 수치는 소수 제3위 미만의 단수가 있을 때에는 소수 제4위를 4사5입한다.

나. 재적 산출은 다음 식에 의한다.

(1) 길이 6m 미만인 것

(말구직경)²×길이× 1/10,000

(2) 길이 6m 이상인 것

길이’-4

2

(말구직경 ＋           )²×길이×1/10,000

※ 길이‘는 길이의 m단위에 의한 수치로써 1미만의 단수를 절사한 것

제5조(재장 및 말구직경의 측정) 재장은 양횡단면을 연결하는 최단직선의 길이로 하고 말구 직경은 수피를 제외한 목질부의 최소경으로 한다. 다만, 최소경이 15㎝이상으로서 최소경의 직각인 지름과 최소경과의 차가 3㎝(최소경이40㎝ 이상인 것은 4㎝)이상인 것은 그 차가 3㎝(4㎝)마다 최소경에 1㎝를 더한다.

제6조(검수원의 지정) 검수는 용재관련직원(임시부등 제외)이 실시한다. 다만, 검수책임자는 일반직직원으로 한다. <2000. 4. 1. 개정>

제7조(검수장소) 검수장소는 광업소 치장으로 한다.

<2000. 4. 1. 개정>

제8조(검수) ①지정된 장소에 재장별로 적치된 갱목은 검수와 동시에 선입ㆍ선출이 가능한 갱목에 한하여 계약자 또는 그 대리인 입회하에 검수하여야 한다.  다만, 계약자 또는 그 대리인의 사정으로 입회하지 못할 때에는 우리공사 검수규정에 의거 검수한다.

<2005. 10. 1. 개정>

②검수자는 매본에 대하여 재질을  감정한 후 길이와 말구 직경을 검척하고 검수한 갱목은 말구에 지워지지 않는 색필(검척용)로 지름을 아라비아숫자로 기입하여야 한다.

③검수자는 검수 즉시 별지 제1호서식의 검수조서를 작성하고 소장에게 보고하여야 한다.

④갱목검수에 있어 계약자로부터 이의가 있을 때에는 소장은 지체없이 이를 확인, 적절한  조치를 하여야 한다.

<2000. 4. 1. 전문개정>

제9조(수불) ①모든 갱목의 수입 불출은 증빙서류에 의거 사유발생 즉시 대장에 기록하므로써 이루어진다.

②구입 갱목은 검수조서에 의거 다음 규격별로 수불대장에 기록하여야 한다.

1. 수종별

2. 규정 제2조 재장별 말구 경급별

3. 재제품은 제품규격별

③인수된 갱목의 관리는 본 규정 및 별도 지시된 것을 제외하고는 자재관리규정을 적용한다.

<2000. 4. 1. 전문개정>

제10조(재하조사) ①소장은 관리중인 갱목의 정확한 재하량과 보관상태를 파악하기 위하여 년1회 이상의 정기재물조사와 필요할 시 수시 조사를 실시하여야 한다.<2000. 4. 1. 개정>

②전항 조사결과 과량은 잡수입, 결량은 변상함을 원칙으로 하되 규정 제2조의 수종별, 재장별, 말구경급별 차이가 1～3% 이내일 때에는 자연 증감 및 검수오차로 인정, 대장을 정정하지 않는다.

③동일조건(계약 등) 및 동일장소에서의 수종별, 규격별 과부족량에 대하여는 타당한 사유가 있는 것에 한하여 상호 상계 처리할 수 있다.

부       칙

제1조(시행일) ①이 규정은 1962년 3월 10일부터 제정 시행한다.

②이 규정 시행과 동시에 항목검수규정(1952년 8월 11일 제정)은 이를 폐지한다.

제2조(개  정) 이 규정은 1964년 5월 1일부터 개정 시행한다.

제3조(개  정) 이 규정은 1967년 7월 1일부터 개정 시행한다.

제4조(개  정) 이 규정은 1975년 11월 29일부터 개정 시행한다.

제5조(재  정) 이 규정은 1979년 2월 10일부터 개정 시행한다.

제6조(개  정) 이 규정은 1985년 1월 1일부터 개정 시행한다.

제7조(개  정) 이 규정은 1996년 1월 1일부터 개정 시행한다.

제8조(개  정) 이 규정은 2000년 4월 1일부터 개정 시행한다.

제9조(개  정) ①이 규정은 2005년 10월 1일부터 개정 시행한다.

②이 규정 시행과 동시에 목재원가계산세칙은 폐지한다.

<별표>

도 착	년 월 일		검 수		년 월 일		목재류 검수조서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	결 재
발 지			검수자		(인)			과원	과장	부장	부소장	소장
수 종			기록자		(인)
계약자			입회자		(인)
규 격		본 수		단재적		재적(㎥)	검 수 내 역