		1982. 1. 4 제정 2009. 9. 1(제6차 개정)
제1장 총 칙 제1조 목 적 제2조 용어의 정의 제3조 기록유지 제2장 검탄 및 몰수탄 제4조 검 탄 제5조 사외운탄차량적재선표시및확인 제6조 몰수탄 처리 제3장 저 탄 제1절 저탄의 관리 제7조 저탄관리 제8조 산원저탄 제9조 역두저탄 제2절 저탄의 실측방법 제10조 저탄실측	제11조 경석함유율 측정 제12조 저탄비중 측정 제13조 공인 오차 제14조 저탄 보고 제3절 과결탄 처리 제15조 과결탄 산출 제16조 과탄관리 제17조 결탄처리 제18조 휴폐광시의 과결탄 처리 제4절 생산탄 과결처리위원회 제19조 생산탄 과결처리위원회 제20조 위원회 구성 제21조 소집 및 의결 제22조 타규정과의 관계 부 칙

제1장  총    칙

11010  생산탄관리규정

제1조(목적) 이 규정은 광업소에서 생산되는 석탄의 검수 및 저탄관리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

11010 생산탄관리규정

-  -

-  -

11010 생산탄관리규정

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 생산 또는 생산탄：채탄 작업장에서 채굴되어 탄차에 적재된 이후부터 화차에 적재되어 출하되기 전까지의 석탄을 말한다.

2. 막장탄：채굴되지 않은 상태로 채탄막장에서 노출된 탄

3. 원  탄：생산탄중 선탄과정을 거치지 않은 석탄

4. 정  탄：선탄과정을 거쳐 상품으로 출하할 수 있는 석탄

5. 산원저탄：역두저탄장에 저탄되지 않은 모든 생산탄

다만, 소운반 도중에 있는 품질관리부서 미검수탄과 품질관리부서에서 관리하는 산원저탄장 저탄 및 당해 생산부에서 관리하는 산원저탄장 저탄을 포함한다. <2009. 9. 1 개정>

6. 기타탄：선탄경석의 재처리, 수집괴탄, 수류지 침전탄, 도탄몰수탄, 개발비 굴진중에 생산된 탄 기타 선탄방법의 변경 등 추가적인 원인에 의하여 발생된 탄을 말한다.

7. 역두저탄：석탄을 출하할 수 있는 저탄장에 적치되어 있는 생산탄을 말하며 소운반 도중에 있는 기검수탄과 발송조치가 되지 않고 화차 및 자동차에 적재되어 있는 출하탄을 포함한다.

8. 소운반：운반구(탄차, 컨베이어, 자동차등)를 이용하여 석탄을 운반하는 과정 <2005.10. 1, 2009. 9. 1 개정>

제3조(기록유지) 이 규정에 따라 시행하는 검탄, 저탄실측, 과결탄 처리는 문서 또는 일지에 의하여 처리하고 기록 보존하여야 한다.

제2장  검탄 및 몰수탄

제4조(검탄) ①검탄은 광업소의 저탄관리부서의 검수원이 이를 시행한다.

②검탄규정은 광업소 실정에 맞도록 소장 책임하에 제정하여 운영한다. 단, 여기에는 운반구의 용적, 석탄의 비중, 몰수탄, 경석함유율, 적재율, 검수방법에 관한 사항을 규정하여야 한다.

③검수탄의 비중은 정확한 실측에 의하여 산정하여야 한다.

④생산탄 검수는 자(尺)를 사용하여야 하며 원칙적으로 검탄지점에서 생산부별 도착 비중에 의거 행하여야 한다. <2000. 4. 1. 개정>

제5조(사외운탄차량 적재선 표시 및 확인) ①사외운탄차량에는 정량 적재선을 표시하고 매월 1회이상 확인하여야 한다.

②적재선은 백색페인트로 표시하되 적재선의 폭은 5㎝로 하고 적재선 폭의 하단을 적재선으로 한다.

제6조(몰수탄 처리) 생산탄 검수과정에서 탄질이 현저히 낮은 저질탄은 몰수처리하여야 하며, 몰수탄은 경석으로 처리하여야 한다. <2000. 4. 1. 전문 개정>

제3장  저    탄

제1절  저탄의 관리

제7조(저탄관리) 저탄의 관리는 광업소장 책임하에 품질관리부서장이 관리하며, 도난방지에 관한 것은 경비부서와 공동으로 관리한다. <2009. 9. 1 개정>

다만, 미검수탄의 저탄에 대하여는 당해 생산부장이 관리한다.

제8조(산원저탄) ①산원저탄의 위치는 풍수해와 소운반, 교통, 적재 편의 등을 고려하여 최적지에 선정하고 불순물 유입이나 저탄유실을 방지할 수 있는 조치를 취하여야 한다.

②산원저탄은 가급적 빨리 역두저탄장으로 운반하여야 한다.

제9조(역두저탄) 역두저탄은 원탄과 정탄을 분리 저탄하고, 역두저탄장에 저탄된 원탄은 특별한 사유가 없는 한 1일 이상분을 초과할 수 없다. <2000. 4. 1. 개정>

제2절  저탄의 실측방법

제10조(저탄실측) ①소장은 매분기말을 기준하여 저탄실측을 시행하여야 한다. 다만, 저탄의 인계, 인수 등 소장이 필요하다고 인정할 때에는 수시로 시행할 수 있다.

②실측은 측량과에서 시행하고 저탄관리부서에서 입회한다.

③저탄관리부서에서는 정확한 측량을 위하여 가능한 한 탄을 집결하여 표면이 수평이 되도록 고르고 협조하여야 한다.

④저탄관리부서는 측량시마다 원탄의 경석함유율과 저탄비중 및 정탄의 비중을 측정하여 측량과에 통보하여야 한다. <2005.10. 1. 개정>

제11조(경석함유율 측정) 경석함유율은 KS E 3702(석탄류의 시료채취방법)에 따라 저탄시료를 채취하여 입도별, 절별 시험에 의거 측정한다.  <2005. 10. 1. 개정>

제12조(저탄비중 측정) ①시료채취장소의 선정은 저탄 500톤을 기준으로 1건씩 채취하되 저탄된 조건에 따라서 가감 조정할 수 있다.

②비중의 측정요령은 산적된 저탄 상부와 사면중의 1개소 이상을 평면으로 고른 후 그 상부에 원통형 용기(직경 200mm, 길이 30～60㎝ 파이프)를 수직으로 세우고 용기상부에 각재를 대고 망치로 가볍게 때려서 용기상단이 저탄상부의 표면에 접촉할 때까지 박고 난 후 용기주변의 탄을 파내고 용기하단을 평면으로 절단채취하여 탄의 중량을 평량하고 습분 5% 초과분을 공제하고 난 후 용기의 용적으로 나누어 산출한다.

③습분측정방법은 KS E 3704(석탄류의 습분측정방법)에 의거 측정한다.

<2005. 10. 1. 개정>

제13조(공인 오차) ①측량오차는 실측용적의 ±1.2% 범위내에서는 이를 공인오차로 한다. <2009. 9. 1 개정>

②저탄비중 측정오차는 측정비중의 ±1%범위내에서는 이를 공인오차로 한다. <2009. 9. 1 개정>

③측량오차 ±1.2%와 비중측정오차 ±1.0%를 저탄실측의 총공인오차로 하고, 장부상 저탄량이 실측한 저탄량에서 총공인오차를 가감한 수량 범위내에 포함될 경우에는 일치하는 것으로 한다. <2009. 9. 1 개정>

제14조(저탄 보고) 광업소장은 저탄상황을 매분기마다 저탄실측결과를 저탄상황보고서(별표 2)에 의거 사장에게 보고하여야 한다.

다만, 과결량이 당해분기 평균 월생산량의 5%를 초과할 경우에는 저탄실측도를 첨부하여야 한다.

제3절  과결탄 처리

제15조(과결탄 산출) 장부상 저탄량과 제10조의 규정한 바에 따라 실측한 저탄량에서 총공인오차를 가감한(미달시 가, 초과시 감)수량과의 차이를 과결량으로 한다.

제16조(과탄 관리) 과탄이 발생되었을 때의 처리절차는 다음 각호와 같다.

1. 저탄실측결과 당해분기 평균 월생산량의 5%미만의 과탄이 발생하였을 때에는 내부결재에 의하여 당월 또는 익월내에 생산으로 정리하되 특별한 사유가 없는 한 당해분기 생산부별 생산실적에 따라 공정히 배분하여야 한다. 이때 생산에 따른 제비용은 추가발생시킴을 원칙으로 한다.

2. 저탄실측 결과 당해분기 평균 월생산량의 5%이상의 과탄이 발생하였을 때에는 사장의 승인을 득한 후 제1호에 의거 처리하여야 한다.

3. 기타탄으로 인하여 발생되는 기타 과탄은 별도 처리방법을 규정하지 않는 한 품질관리부서 기타탄으로 하여 생산으로 처리한다. 기타탄이 발생하였을 경우 그 비용은 기타탄이 발생되는 시점 이후의 선탄 및 출하 등에 소요되는 비용만을 발생시킬 수 있다. <2009. 9. 1 개정>

제17조(결탄 처리) 결탄이 발생되었을 때의 처리절차는 다음 각호와 같다.

1. 광업소장 책임하에 전량 보전한다.

2. 저탄실측결과 결탄은 당월 또는 익월내로 보전하되 당해분기 생산부별, 도급납탄업체별 생산실적에 따라 공정히 배분하여 보전한다. <2009. 9. 1 개정>

3. 풍수해 등 천재지변으로 인한 결탄은 그 사실을 증명할 수 있는 증빙서류를 첨부하여 생산탄 과결처리위원회에 부의하여 심의 의결한다. (별표 4, 별표 5, 별표 6)

제18조(휴폐광시의 과결탄 처리) 공사경영방침의 변경에 의하여 광업소를 휴광 또는 폐광할 시 발생된 과결탄은 생산탄 과결처리위원회에 부의하여 심의 의결한다. (별표 7, 별표 8)

제4절  생산탄 과결처리위원회

제19조(생산탄 과결처리위원회) ①제17조 제3호에 의한 결탄 및 제18조에 의한 과결탄량의 처리에 관한 사항을 심의 결정하기 위하여 본사에 생산탄 과결처리위원회(이하 ‘위원회’라 한다)를 둔다.

②과결탄량이 발생하였을 때에는 다음 사항을 위원회에서 심의 의결하여 사장의 승인을 얻어 시행한다. 다만, 과결탄량이 1,000톤이상 발생하였을 때에는 이사회의 의결을 거쳐 시행한다.

1. 결탄 발생 타당성 및 현지조사에 관한 사항

2. 결탄 발생 책임한계와 책임자 판정에 관한 사항

3. 과결탄 처분에 관한 사항

<2005.10. 1. 전문 개정>

제20조(위원회 구성) 위원회 구성은 다음과 같다. <2002. 3.30, 2005.10. 1, 2009. 9. 1 개정>

1. 위원장：기술본부장

2. 위  원：기획관리본부장, 생산안전팀장, 기획조정실장

3. 간  사：생산부장

제21조(소집 및 의결) ①위원회는 위원장이 소집하고 위원 3분의 2이상 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

②위원장은 표결권을 가지며 가부동수인 때에는 결정권을 가진다.

③위원장의 유고 또는 궐위시는 다음 순위에 따라 그 직무를 대리한다.

1. 제1순위 : 기술본부장

2. 제2순위 : 관리본부장

④위원회의 위원중 본부장을 제외한 위원의 유고시에는 당해 위원의 소속 주무부서의 장이 대리 참석할 수 있다.

⑤위원회의 위원은 위 직무에 임명됨과 동시에 자동적으로 위촉되는 것으로 한다.

<2005.10.1. 전문 개정>

제22조(타규정과의 관계) 영업관리규정 및 타 규정 중에 이 규정과 저촉되는 부분은 광업소에서는 이 규정의 정한 바에 따른다.

부      칙

제1조(시행일) ① 이 규정은 1982년 1월 4일부터 제정 시행한다.

②이 규정 시행과 동시에 생산 307～316호(1976. 6. 11) 산원저탄(갱내잔탄)용량시달 및 장표양식 생～2 저탄상황 보고는 폐지한다.

제2조(개  정) 이 규정은 1992년 8월 22일부터 개정 시행한다.

제3조(개  정) 이 규정은 1996년 2월 1일부터 개정 시행한다.

제4조(개  정) 이 규정은 2000년 4월 1일부터 개정 시행한다.

제5조(개정) 이 규정은 2002년 3월 30일부터 개정 시행한다.

제6조(개  정) 이 규정은 2005년 10월 1일부터 개정 시행한다.

제6조(개  정) 이 규정은 2009년 9월 1일부터 개정 시행한다.

[별표 1]

산 원 저 탄  용 량 보 고 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

분류번호：	년     월     일

수    신：사    장	소  명：

참    조：생산안전팀장	소  장：

		구 분	현 황				비 고
부별			단위	보유	소요	과부족
	홉퍼 저탄장 면적		평
	홉퍼 저탄장 최대저탄 능력		톤
	홉퍼 저탄장 적정저탄 능력		〃
	저탄장 면적		평
	저탄장 최대저탄 능력		톤
	저탄장 적정저탄 능력		〃
	저탄장 출하불가 바닥탄량		〃
	선탄과 미검수 생산탄 최대량		〃
	선탄과 미검수 생산탄 적정량		〃
	총 최대저탄능력		〃
	총 적정저탄능력		〃
	일평균 생산량		〃

(별표 2)

저 탄 상 황 보 고 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

분류번호 :	년    월    일

수    신 : 사 장                                                            소  명 :

참    조 : 생산안전팀장                (        년       /4분기)            소  장 :                         □

분 기 말 실 측 결 과								분 기 말 저 탄 상 황					비 고
구역별	장부 수량 (A)	실측 수량 (B)	과감 (B-A)	측량공인 오 차 (B×1.2%)	비중공인 오 차 (B×1.0%)	총공인 오 차 (합계)	과 결 량 (공인오차 범 위 외)	이 월 저 탄	금분기 생 산	금분기 수 송	금 분 기 자가소비	금분기말 저 탄

주 : 이월저탄+금분기생산-금분기수송-금분기자가소비=금분기말저탄

[별표 3]

비 중 측 정 결 과 표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

탄 종	측 점	용기면적 (㎤)	습분제외 탄중량(g)	경석용적 (㎤)	탄용적 (㎤)	습 분 (%)	비 중	비 고

년   월   일

측 정 자 입 회 자 확 인 자	직 책 〃 〃	성 명 〃 〃	□ □ □

[별표 4]

분류번호   383～

수    신   사      장

참    조   생산안전팀장

제    목   기타 결탄처리

생산탄관리규정 제17조 제2호에 의거 당광업소 ○○년 ○○월 ○○일 풍수해(또는 천재지변)로 첨부와 같이 결탄이 발생하였기 생산탄 과결처리위원회에 상정 심의결정 처리하여 주시기 바랍니다.

첨   부：  1. 저탄상황보고서 1부 (별표 2)

2. 저탄실측도 1부

3. 비중측정결과표 1부(별표 3)

4. 풍수해 및 천재지변 보고서(별표 7)

5. 기타 결탄 발생이유서 1부(별표 8)

[별표 5]

풍수해 및 천재지변보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

광 업 소 명
풍수해(또는 천재지변)소재지
저 탄 장 명

○○년  ○○월  ○○일  ○○시  ○○분부터______________ ○○시○○분까지

상기 장소 저탄장이 ○○mm 집중호우로 인한 풍수해(또는 천재지변)으로 유실되었기 보고합니다.

○○년 ○○월 ○○일

○ ○ 광 업 소 장

사 장    귀 하

[별표 6]

기타결탄 발생이유서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

저탄장명	장부상수량(톤)	실측저탄량(톤)	유실량(톤)	금 액	비 고

*  1. 강우량

2. 사전조치사항

3. 사전 미조치사항

4. 기 타

[별표 7]

분류번호

수    신   사   장

참    조   생산안전팀장

제    목   휴(폐)광에 따른 과(결)탄 처리 승인 신청

생산탄관리규정 제18조에 의거 ○○년 ○○월 ○○일부로 당광업소 휴(폐)광에 따라 저탄 실측

결과 첨부와 같이 생산탄 과(결)탄이 발생하였기 과결탄처리위원회에 상정 심의결정 처리하여 주시기

바랍니다.

첨   부：1. 저탄상황보고서 1부(별표 2)

2. 저탄실측도 1부

3. 비중측정결과표 1부(별표 3)

4. 과(결)탄 발생이유서 1부(별표 10)

[별표 8]

과(결)탄  발 생 이 유 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

저탄장명	장부상수량	실측수량	과(결)탄량	비 고

* 이유 명기(구체적으로 기록)