환경 분야 공시자료

(공시일 : 2023년 07월 05일 )

1. 폐수분야                                     【기간 : 2023년 04월~ 06월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	지역 구분	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					4월	5월	6월
장성	제1수갱	1종	20,000	청정	382	388	444	7.6	0.5	TMS
	금천.문곡갱	1종	2,500	가	879	1,047	1,018	7.7	0.4	TMS
	철암운반갱	3종	650	나	169	168	176	8.3	1.3	(주)세동이엔지
도계	나한	1종	41,450	가	10,783	10,575	10,149	7.7	1.1	TMS
	도계	1종	16,000	가	5,364	5,248	5,383	7.6	0.8	TMS
화순	동5편	1종	14,000	청정	642	869	873	7.7	2.5	TMS
	동7편	1종	10,000	청정	2,203	2,619	3,218	7.4	2.1	TMS

❏ 처리방법 : 물리화학적

❏ 사업장 규모별 구분(물환경보전법 시행령 제44조 2항)

종류	배출규모
제 1종 사업장	1일 폐수량이 2,000㎥ 이상인 사업장
제 2종 사업장	1일 폐수량이 700㎥ 이상, 2,000㎥미만인 사업장
제 3종 사업장	1일 폐수량이 200㎥ 이상, 700㎥미만인 사업장
제 4종 사업장	1일 폐수량이 50㎥ 이상, 200㎥미만인 사업장
제 5종 사업장	위 제1종부터 제4종까지의 사업장에 해당하지 아니하는 배출시설

❏ 배출허용기준 (물환경보전법 시행규칙 제34조)

지역/대상구분	1일 폐수량 2,000㎥ 이상		1일 폐수량 2,000㎥ 미만
	pH	SS	pH	SS
청정지역	5.8~8.6	30이하	5.8~8.6	40이하
가지역	5.8~8.6	60이하	5.8~8.6	80이하
나지역	5.8~8.6	80이하	5.8~8.6	120이하

2. 대기분야                                     【기간 : 2023년 01월~ 06월】

소별	개 소 별 명 칭	집진기형식	시설용량 (㎥/Min)	배출현황(mg/s㎥)			측정기관
				허용농도	처리전농도	처리후농도
장성	선탄장1호	Bag- Filter	375	30	154.1	4.3	(주)세동이엔지
장성	선탄장2호	Bag- Filter	375	30	234.5	3.5	(주)세동이엔지
장성	선탄장3호	Bag- Filter	375	30	207.3	2.8	(주)세동이엔지
장성	제재소1호	Multi-Cyclone	150	30	79.3	3.9	(주)세동이엔지
장성	제재소2호 (예비)	Multi-Cyclone	150
도계	중앙선탄1호	Bag- Filter	375	30	122.0	5.4	(주)세동이엔지
도계	중앙선탄2호	Bag- Filter	700	30	120.5	4.7	(주)세동이엔지
도계	제재소	Multi-Cyclone	100	30	65.1	4.0	(주)세동이엔지
화순	전처리실	Bag- Filter	450	50	110.1	7.4	㈜디엠이테크
화순	중액선탄	Bag- Filter	250	50	106.3	5.4	㈜디엠이테크
화순	제재소	Multi-Cyclone	150	10	102.4	6.7	㈜디엠이테크