각종기기용 적정유 선정기준 개정

현 행	개 정 (안)	개정 사유
14070 각종기기용 적정유 선정기준 1987. 6. 4 제정 1996. 2. 1(제1차 개정) 제1조 ~ 제4조 제5조 각종 윤활유 적정유는 별표와 같다. 부 칙 제1조 ~ 제2조	14070 각종기기용 적정유 선정기준 1987. 6. 4 제정 1996. 2. 1(제1차 개정) 제1조~제4조 : 현행과 같음 제5조 각종 윤활유 적정유는 별표와 같다.(별표 개정) 제6조 각종 윤활유는 신규 교체가 아닌 기존 제품에 보충하여 사용하는 특성상 혼유로 인해서 발생하는 모든 문제는 윤활유 공급업체에서 책임을 진다. (신설) 제7조 각종 윤활유는 국내 KS 또는 해외규격(ISO/DIN) 인증 마크를 득한 제품으로 공급하여야 한다. (신설) 부 칙 제1조~제2조 : 현행과 같음 제3조(개정) 이 예규는 2016년 4월 1일부터 개정 시행한다.	o ‘15년 본사 특정감사 개선요구(’15.12.21) - 특정회사 제품이 아닌 KS 또는 해외 규격 인증 제품으로 규격 통일

현     행

개     정 (안)

개정 사유

별표

윤활제 적정유표

기계명(M / C)	부품명(윤활개소)	적정유(OIL)	급유법	급유시기
COMPRESSOR	CHANK 실	별도시방	강제순환	6월
	AIR CLEANER	〃	손급유	1년
	LUBRICATOR	〃	분무	매일
	MOTOR BEG	ROLL, BEG, GR2(EP)	손급유	6월
PUMP	METAL BEG	BEG. OIL. 100(AW)	〃	〃
	MOTOR BEG	ROLL. BEG. GR. 2(EP)	〃	〃
탄 차 (1, 2, 3톤 인차, 대차 포함)	WHEEL BEG	〃	〃	〃
BENDING M/C	유압장치	H. O32(AW)	강제순환	1년
권 양 기	DRUM GEAR	OPEN.GEAR.GR.2(EP)	손급유(도포)	3월
(300, 150HP)	DRUM METAL	ROLL.BEG.GR.2(EP)	〃 (CUP)	〃
	COUNTER METAL	BEG.OIL.100(AW)	RING	6월
	COUNTER G/B	GEAR.OIL.220(EP)	유욕	〃
	OIL PUMP	BEG.OIL.100(AW)	강제순환	〃
	LINK PIN 작동부	범용 L/O 100(AW)	손급유	3월
	MOTOR BEG	ROLL.BEG.GR.2(EP)	〃	〃
	체인, 리드, 스크류, 심도지시기 스프라켓트	〃	〃	〃
권 양 기	COUNTOR METAL	BEG.OIL.150(AW)	유 욕	6월
(50HP)	DRUM METAL	〃 320(AW)	〃	〃
	GEAR BOX	GEAR.OIL.320(AW)	〃	〃
권 양 기	GEAR BOX	GEAR.OIL 320(AW)	유 욕	6월
(감속기형)	유 압 장 치	H.O 68(AW)	〃	1년
사 갱 PART	ML 권립입주 ROLLER	ROLL.BEG.GR2(EP)	손 급 유	3월
	SHEAVE	〃	〃	〃

별표

윤활제 적정유표

※ 기존 적정유표 전체 삭제

※ 개정 적정유표

적정유(OIL)	적용설비	KS(종호)	해외규격 (ISO/DIN)
SOLUS 100 (일본)	왕복동 COMPRESSOR (350HP, 500HP) Lubricator	KS M 2500	ISO VG 100
DTE OIL HEAVY MEDIHM	스크류 COMPRESSOR (한신700HP)	KS M 2114 (1종)	ISO VG 68
35IBBS/5GL	스크류 COMPRESSOR(400HP)	KESCL - 2000R1	ISO VG 100
BEG OIL 32 (AW)	Axial BEG/유체 COUPLING	KS M 2114 (1종)	ISO VG 32
BEG.OIL.100(AW)	PUMP Metal BEG/권양기	KS M 2114 (2종)	ISO VG 100
BEG.OIL.150(AW)	권양기	KS M 2114 (2종)	ISO VG 150
BEG.OIL.320(AW)	Drum Metal	KS M 2114 (2종)	ISO VG 320
TELLUS 32	H.O 32(AW)	KS M 2129 (ISO VG 32)	ISO VG 32
H. O 32(AW)	권양기 (300,150HP)등의 유압장치	KS M 2129 (ISO VG 32)	ISO VG 46
GEAR.OIL.100(EP)	Gear Box	KS M 2127 (공업용 2종)	ISO VG 100
GEAR.OIL.150(EP)	Gear Box	KS M 2127 (공업용 2종)	ISO VG 150
GEAR.OIL.220(EP)	Gear Box	KS M 2127 (공업용 2종)	ISO VG 220
범용 L/O 32(AW)	BUSHING/Cylinder	KS M 2126	ISO VG 32
범용 L/O 100(AW)	Counter Metal/Link Pin작동부/체인 스프라트켓	KS M 2126	ISO VG 100
범용 L/O 320(AW)	Air Ram Guide Rail/Wheel Stop/Cylinder	KS M 2126	ISO VG 320
GULP EP LUBRICANT HD 680	Gear Copling, Gear Box	KS M 2127 (공업용 2종)	ISO VG 680
YUKONG SUPER EP 220	Gear Box	KS M 2127 (공업용 2종)	ISO VG 220

o 특정회사 제품이 아

닌 KS 또는 해외

규격 인증 제품으로

규격 통일

현     행

개     정 (안)

개정 사유

기계명(M / C)	부품명(윤활개소)	적정유(OIL)	급유법	급유시기
TIPPLER	WHEEL BEG	ROLL.BEG.GR2(EP)	손 급 유	3월
	GEAR BOX	GEAR.OIL.100(EP)	〃	6월
	체인 스프라트켓트	범용 L/O 100(AW)	〃	3월
	GEAR MOTOR(BEG)	ROLL.BEG.GR2(EP)	〃	〃
	AIR RAM	범용 L/O. 320(AW)	〃	〃
	AIR RAM GUIDE RAIL	〃	〃	매일
	WHEEL STOP	〃	〃	〃
HOPPER	CYLINDER	〃	손 급 유	6월
AIR HOIST	CYLINDER 실	〃	〃	〃
SKIP CAGE 보조 CAGE	GEAR COUPLING GEAR BOX	GULP EP LUBRICANT HD680 YUKONG SUPER EP 320	유 욕 〃	〃
턴넬콘베어(NO.2) 화순 갱내콘베어	TAKEUP WINTCH GEAR BOX	GULP EP LUBRICANT HD680	〃	〃
	GEAR BOX	YUKONG SUPER EP 220	〃	3월
에프론 콘베아 (NO. 2)	〃	YUKONG SUPER EP320	〃	〃
SCREEN(NO.2)	〃	〃	〃	6월
ROLL(크라샤) (NO. 2)	〃	〃	〃	〃
MAGNETIC CONV (NO.2)	〃	〃	〃	〃
CHAIN CAR FEEDER(NO.2)	〃	〃	〃	〃
집진기(NO. 2)	GEAR BOX	YUKONG SUPER EP320	〃	6월
하향CON V(NO. 2)	〃	YUKONG SUPER EP220	〃	〃
SKIP(제1수갱) 〃 (제2수갱) 보 조 권 양 기	DISK BREAK	YUKONG SUPERVIS AW68	〃	〃
언로더(NO. 2)	유 압 장 치	〃	〃	〃
경석CON V(NO.1)	GEAR BOX	YUKONG SUPER EP320	〃	〃
APPRON CONVEYOR	〃	〃	〃	〃
ROLL CRUSHER (NO. 2)	유압 COUPLING	YUKONG SUPERVIS AW36	〃	〃

적정유(OIL)	적용설비	KS(종호)	해외규격 (ISO/DIN)
YUKONG SUPER EP 320	Gear Box	KS M 2127 (공업용 2종)	ISO VG 320
YUKONG SUPERVIS AW68	Disk Break	KS M 2129 (ISO VG 68)	ISO VG 68
YUKONGSUPERVISAW36(46)	유압Coupling	KS M 2129 (ISO VG 46)	ISO VG 46
YUKONG SUPERVIS AW68	Lubricator	KS M 2129 (ISO VG 68)	ISO VG 68
OMEGA 77	Sheave	KS M 2130 (제시규격)	ISO L XBCFB2 / DIN 51825 KP2K-10
ROLL, BEG, GR2(EP)	Motor/Drum Metal/체인,리드,스크류 등/Roller/Sheave/Bushing	KS M 2130 (3종2호)	ISO L XBCFB2 / DIN 51825 KP2K-20
OPEN. GEAR. GR. 2 (EP)	Drum Gear	KS M 2130 (3종2호)	ISO L XBDFB2 / DIN 51825 OGP2N-20
SHELL ALBANIA EP2	BEG/BEG Housing	KS M 2130 (3종2호)	ISO L XBCFB2 / DIN 51825 KP2K-20
YUKONG CROWN GREASE EP2	BEG Housing/Cylinder/Skip Door/Flap/Cather/Roller/Pin/Joint/Drum/Coupling/ETC	KS M 2130 (3종2호)	ISO L XBCFB2 / DIN 51825 KP2K-20
ROCK DRILL OIL 100	ROCK DRILL/Air Motor/LO-150 Line Oiler	-	ROCK DRILL OIL ISO VG 100
DIESEL E/O SAE 10W/30	ENGINE	KS M 2121 (3종 특10,30호)	SAE 10W30 : API CJ-4/SM
DIESEL E/O SAE 10W	TRANSMISSION	KS M 2121 (3종 특10호)	SAE 10W : API CF/SF
DIESEL E/O 10W40	MOTOR	KS M 2121 (3종 특10,40호)	SAE 10W40 : API CI-S/SL
GEAR OIL(EP) SAE 80W90	GEAR BOX	KS M 2127 (80W90)	SAE 80W90 : API GL-5
MOBIL EAL ARCTIC 68	AIR COOLING MACHINE 압축기	KS M 2128 (냉동기유)	ISO VG 68
GREASE CALYPSOL H443	AIR COOLING MACHINE 선풍기구동 모터베어링	KS M 2130 (제시규격)	ISO L XCDHB2.5

o 특정회사 제품이 아

닌 KS 또는 해외

규격 인증 제품으로

규격 통일

현     행

개     정 (안)

개정 사유

기계명(M / C)	부품명(윤활개소)	적정유(OIL)	급유법	급유시기
본선 CONVEYOR (NO. 1)	GEAR BOX	YUKONG SUPER EP320	〃	〃
각종기기(NO. 1, 2)	LUBRICATOR	YUKONG SUPERVIS AW68	분 무	매일
HEAD SHEAVE (NO. 2)	SHEAVE	오메가 #77	손 급 유	6월
	BEG	SHELL ALBANIA EP2	〃	〃
DEFRACTION SHEAVE(NO2)	SHEAVE BEG HOUSING	YUKONG CROWN GREASE EP2	〃	〃
보조 CAGE SHEAVE(NO.2)	BEG HOUSING	SHELL ALBANIA EP2	〃	〃
유압실(NO. 2)	CYLINDER	YUKONG CROWN GREASE EP2	〃	〃
	SKIP DOOR개폐장치	〃	〃	〃
	FLAP	〃	〃	〃
철탑(NO. 2)	SAFETY CATHER	〃	손 급 유	6월
SKIP(1, 2수갱)	GUIDE ROLLER	〃	〃	〃
	GUIDE PIN	〃	〃	〃
C/W(NO. 2)	GUIDE ROLLER	〃	〃	〃
(1,2 수갱)	GUIDE PIN	〃	〃	〃
SKIP 권양기	DRUM SHAFT HOUSING	YUKONG CROWN GREASE EP2	〃	〃
	UNIVERSAL JOINT	〃	〃	〃
보조권양기	DRUM SHAFT HOUSING	〃	〃	〃
(NO.2)	UNIVERSAL JOINT	〃	〃	〃
	BRAKE PIN	〃	〃	〃
선풍기 MOTER	BEG	〃	〃	〃
(NO. 1)	MOTOR	〃	〃	〃
APPRON	ROLLER	〃	〃	〃
FEEDER(NO.2)	HEAD BEG HOUSING	〃	〃	〃
	TAIL BEG HOUSING	〃	〃	〃
ROLL	MOTOR	〃	〃	〃
CRUSHER	BEG HOUSING	〃	〃	〃
(NO. 2)	작 동 부	〃	〃	〃
집진기(NO. 2)	BEG HOUSING	〃	〃	〃
MAGNETIC CON V	DRUM BEG HOUSING	YUKONG CROWN GREASE EP2	〃	〃

적정유(OIL)	적용설비	KS(종호)	해외규격 (ISO/DIN)
GREASE N3	AIR COOLING MACHINE 압축기구동 모터베어링	KSM2130 (자동차 휠베어링용 1종 3호)	ISO L XBDHA3 / DIN 51825 K3N-20L
GREASE N3	AIR COOLING MACHINE 냉각수 순환펌프	KSM2130 (자동차 휠베어링용 1종 3호)	ISO L XBDHA3 / DIN 51825 K3N-20L
GREASE NBU 8 EP	AIR COOLING MACHINE 순환펌프 구동모터	KS M 2130 (제시규격)	ISO L XBCHB2 / High Speedfactor 500,000
SAE90(약10%Molycote M55Plus)	L513 콤비 SwiWel Support	기어오일 첨가제(케미칼제품)
오일그룹 SOP 100	L513 콤비 구동 감속기	KS M 2127 (ISO VG 100)	ISO VG 100
오일그룹 SOP 100	L513 콤비 Power DiVider	KS M 2127 (ISO VG 100)	ISO VG 100
ISO VG 68	L513 콤비 착암기 윤활유	KS M 2129 (ISO VG 68)	ISO VG 68
GREASE XT 15W40	소형 연층 채준기 Pin, Twist, Swing, Tension Cylinder	KS M 2121 (3종 특15,40호)	SAE 15W40 : API CF-4/CG-4/CF/SL
GEAR OIL TM 80W 90	소형 연층 채준기 주행장치	KS M 2127 (80W90)	SAE 80W90 : API GL-5

o 특정회사 제품이 아

닌 KS 또는 해외

규격 인증 제품으로

규격 통일

현     행

개     정  (안)

개정 사유

기계명(M / C)	부품명(윤활개소)	적정유(OIL)	급유법	급유시기
CROSS	HEAD DRUM BEG HOUSING	〃	〃	〃
CONVEYOR	TAIL DRUM BEG HOUSING	〃	〃	〃
(NO. 2)	SNAP PULLEY HOUSING	〃	〃	〃
TUNNEL CONVEYOR	HEAD DREM BEG HOUSING	〃	〃	〃
(NO. 2)	보조 TANDAM DRUM HOUSING	〃	〃	〃
TUNNEL CONVEYOR	TENSION DRUM HOUSING	YUKONG CROWN GREASE EP2	〃	〃
(NO. 2) 화순	보조 TENSION DRUM HOUSING	〃	〃	〃
갱내콘베어 (NO. 1. 2. 3)	TAIL DRUM HOUSING	〃	손 급 유	6월
	보조 TAIL DRUM HOUSING	〃	〃	〃
TIPPLER	HOOK BARRIER	〃	〃	〃
	CHAIN CAR FEEDER	〃	〃	〃
	SAFEFT BARRIER	〃	〃	〃
	IDLE ROLLER	〃	〃	〃
	스프라켓 BEG HOUSING	〃	〃	〃
	집 진 기	〃	〃	〃
하양 CON V (NO. 2)	TAIL DRUM	〃	〃	〃
	GEAR COUPLING	〃	〃	〃
	MOTOR	〃	〃	〃
	HEAD DRUM BEG HOUSING	〃	〃	〃
	보조 HEAD DRUM	〃	〃	〃
	TENSION DRUM	〃	〃	〃
	TENDEM DRUM	〃	〃	〃
	보조 TENDEM DRUM	〃	〃	〃
	SNAP DRUM	〃	〃	〃
SLIDING GATE (NO.2)	METAL. SHAFT. ETC	〃	〃	〃
SKIP DOOR 개폐장치(NO.2)	ROLLER ETC	YUKONG CROWN GREASE EP2	〃	〃
CAGE(NO.1)	GUIDE ROLLER	〃	〃	〃
	〃 PIN	〃	〃	〃

삭  제

o 특정회사 제품이 아

닌 KS 또는 해외

규격 인증 제품으로

규격 통일

현     행

개     정  (안)

개정 사유

기계명(M / C)	부품명(윤활개소)	적정유(OIL)	급유법	급유시기
TILTING(NO.1)	BUSHING ETC	〃	〃	〃
적하시설(NO.1)	〃	〃	〃	〃
적하시설(NO.2)	〃	〃	〃	〃
본선 CON V (NO.1)	구동부 ECT	〃	〃	〃
본선 CON V (NO.2)	〃	〃	〃	〃
RAW COAL SCREEN	AXIAL BEG	BEG OIL 32(AW)	유 욕	〃
WASHER FEED CON V 공급1호 〃 정탄3호 〃 분탄경사 〃 정탄5호 〃 정탄2호 〃	GEAR BOX	GEAR OIL 220(EP)	유 욕	6월
적재1호 CON V 적재2호 〃 각 CON V	〃	GEAR OIL 150(EP)	〃	〃
WASHER BLOWER	〃	〃	〃	〃
VIBRATING SCREEN	〃	〃	〃	〃
경석 SCREEN	〃	〃	〃	〃
CAR HOAL (30HP)	〃	〃	〃	〃
SLUSHER	〃	〃	〃	〃
WASHER BOX	ROLL(BUSHING)	ROLL.BEG.GR2(EP)	손 급 유	6월
CONCRUSHER	BUSHING	범용 L/O 32(AW)	강 제 윤 활	1년
VIBRATING SCREEN	BEG	BEG OIL 32(AW)	유 욕	6월
JAW CRUSHER	〃	〃	〃	〃
GEARD MOTOR	GEAR BOX	GEAR OIL 150(EP)	〃	〃
착 암 기	ROCK DRILL	ROCK DRILL OIL 100	분 무	매일
	AIR MOTOR	〃	〃	〃
AIR SHOVEL GEAR 부	GEAR	GEAR OIL 320(EP)	유 욕	6월
	ENGINE	DIESEL E/O SAE 10W/30	강 제 순 환	1월
시 추 기	유 압 장 치	H.O 32(AW)	강 제 순 환	1년
	TRANSMISSION	DIESEL E/O SAE 10W	유 욕	1월

삭  제

o 특정회사 제품이 아

닌 KS 또는 해외

규격 인증 제품으로

규격 통일

현     행

개     정  (안)

개정 사유

기계명(M / C)	부품명(윤활개소)	적정유(OIL)	급유법	급유시기
CHAIN	GEAR BOX	GEAR OIL 220(EP)	〃	6월
CONVEYOR	SINGLE CHAIN	ROLL. BEG. GR2(MP)	손 급 유	3월
(7.5 HP)	W-CHAIN	〃	〃	〃
CHAIN	유체 COUPLING	BEF OIL 32(AW)	유 욕	1년
CONVEYOR (20HP)	GEAR BOX	GEAR OIL 150(EP)	〃	6월
HYDRAULIC PROP	TELLUS 32	H.O 32(AW)	강 제 순 환	1년
AIR HOIST	GEAR BOX	GEAR OIL 100(EP)	유 욕	6월
착 암 기	LO-150 LINE OILER	ROCK DRILL OIL 100	분 무	매일
COAL PICK	CYLINDER	범용 L/O 32(AW)	강 제 순 환	6월
SHOVEL	MOTOR GEAR BOX	DIESEL E/O 10W/40 GEAR OIL(EP) SAE 80W/90	유 욕	6월
닛쥬, 크레이톤 젬 코	GEAR BOX	GEAR.OIL 150(EP)	유 욕	6월
와 브 코	〃	GEAR. OIL 220(EP)	〃	〃
닛쥬, 크레이톤 젬코, 와브코	BEG	ROLL.BEG.GR2(EP)	손 급 유	〃
HYDRAULIC	유 압 PUMP	H.O 46(AW)	강 제 순 환	1년
SHOVEL	GEAR BOX	자동차용 G/D 80W/90(EP)	유 욕	6월
	BEG(BUSHING)	ROLL.BEG.GR2(EP)	손 급 유	〃
PNEUMATIC	유 압 PUMP	H.O 46 (AW)	강 제 순 환	1년
JUMBO DRILL	AIR MOTOR ROCK DRILL	ROCK DRILL OIL 100	분 무	매일
	GEAR BOX	ROLL BEG GR(EP)	손 급 유	〃
HYDRAULIC	유 압 PUMP	H.O 46(AW)	강 제 순 환	1년
JUMBO DRILL	GEAR BOX	GEAR OIL 80W/90(EP)	유 욕	6월
	ROCK DRILL	ROLL BEG OIL 100	분 무	매일
	COMPRESSOR	COMPRESSOR OIL 100	비 말	6월
	BEG	ROLL.BEG.GR2(EP)	손 급 유	〃
DIGGING	유 압 PUMP	H.O 46(AW)	강 제 순 환	1년
ARM ROADER	BEG	ROLL. BEG. GR2(EP)	손 급 유	1년
BOOSTER	GEAR & BEG	GEAR. OIL. 68(EP)	강 제 순 환	6월
COMPRESSOR	MOTOR	ROLL. BEG. GR2(EP)	손 급 유	6월

삭  제

o 특정회사 제품이 아

닌 KS 또는 해외

규격 인증 제품으로

규격 통일

현     행

개     정  (안)

개정 사유

기계명(M / C)	부품명(윤활개소)	적정유(OIL)	급유법	급유시기
SHOTCRETING	GEAR BOX	GEAR. OIL. 320(EP)	유 욕	〃
M/C	AIR MOTOR	ROCK. DRILL. OIL.100	분 무	〃
MIXER	GEAR BOX	GEAR. OIL. 80W/90(EP)	유 욕	〃
	BEG	ROLL. BEG. GR2(EP)	손 급 유	〃
Air Cooling Machine	압 축 기	Mobil EAL Arctic68	손 급 유	1년
	선풍기 구동 모터 베어링	Grease Calypsol H443	손 급 유	16,000～18,000시간 운전 후
	압축기 구동 모터 베어링	Grease N3	손 급 유	20,000 시간 운전 후
	냉각수 순환 펌프(WEK450)	Grease N3	손 급 유	20,000 시간 운전 후
	순환펌프 구동 모터(WEK450)	Grease NBU8EP	손 급 유	24,000 시간 운전 후
L513콤비	Swiwel Sopport	SAE90(약10% Molycote M55 Plus 포함)	손 급 유	2,000 시간 운전 후
	구동 감속기	오일 그룹 SOP 100	손 급 유	15,000 시간 운전 후
	Power divider	오일 그룹 SOP 100	손 급 유	20,000 시간 운전 후
	착암기 윤활유	ISO VG68	손 급 유	1,000 시간 운전 후
소형 연층 채준기	Pin, cylinder, Twist, Swing, Tension Cylinder	Grease XT15W40	손 급 유	매일
	주행장치	Gear Oil TM80W90	손 급 유	매 250시간

삭  제

o 특정회사 제품이 아

닌 KS 또는 해외

규격 인증 제품으로

규격 통일