환경 분야 공시자료

(공시일 : 2024년 04월 05일 )

1. 폐수분야                                     【기간 : 2024년 01월~ 03월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					1월	2월	3월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	584	536	514	8.1	5.0	TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	642	644	657	8.2	2.7	TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	173	183	176	6.7	6.4	(주)세동이엔지
도계	나한	1종	41,450	물 리 화학적	15,739	14,937	14,800	7.7	1.9	TMS
도계	도계	1종	16,000	물 리 화학적	6,072	5,718	6,664	7.8	0.7	TMS

❏ 처리방법 : 물리화학적

❏ 사업장 규모별 구분(물환경보전법 시행령 제44조 2항)

종류	배출규모
제 1종 사업장	1일 폐수량이 2,000㎥ 이상인 사업장
제 2종 사업장	1일 폐수량이 700㎥ 이상, 2,000㎥미만인 사업장
제 3종 사업장	1일 폐수량이 200㎥ 이상, 700㎥미만인 사업장
제 4종 사업장	1일 폐수량이 50㎥ 이상, 200㎥미만인 사업장
제 5종 사업장	위 제1종부터 제4종까지의 사업장에 해당하지 아니하는 배출시설

❏ 배출허용기준 (물환경보전법 시행규칙 제34조)

지역/대상구분	1일 폐수량 2,000㎥ 이상		1일 폐수량 2,000㎥ 미만
	pH	SS	pH	SS
청정지역	5.8~8.6	30이하	5.8~8.6	40이하
가지역	5.8~8.6	60이하	5.8~8.6	80이하
나지역	5.8~8.6	80이하	5.8~8.6	120이하

2. 광업소 환경 분야 관련자료 공개

장성광업소
도계광업소(광업소 게시판, 전두2리 마을회관 게시판)
도계광업소(시민게시판, 전두3리우체국 게시판)

3. 온실가스 할당량 대비 배출량                  【기간 : 2023년 01월~ 12월】

구분	온실가스 배출권 할당량 (A)	온실가스 예상 배출량 (B)	할당량 대비 배출량 (A-B)	비 고
수량 (단위 : 톤)	283,863	108,520	175,343	환경부 검증 중